Grupa jednostek wytwórczych	Moc osi±galna (suma mocy JWCD) [MW]	Liczba JWCD	Postoje planowane	Postoje nieplanowane
Liczba odstawie?/td>	£±czny czas postoju [h]	Liczba odstawie?na blok	¦redni czas postoju [h]	Liczba odstawie?/td>	£±czny czas postoju [h]	Liczba odstawie?na blok	¦redni czas postoju [h]
JWCD cieplne <=120 MW	212	2	2	51,00	1,00	25,50	0	0,00	0,00	0,00
120 MW < JWCD cieplne <= 300 MW	9 825	43	23	5 044,00	0,53	117,30	25	1 383,00	0,58	32,16
300 MW < JWCD cieplne <= 400 MW	5 776	15	4	1 560,00	0,27	104,00	5	118,00	0,33	7,87
JWCD cieplne > 400 MW	10 622	16	11	2 853,00	0,69	178,31	15	454,00	0,94	28,38
Razem	26 435	76	40	9 508	-	-	45	1 955	-	-